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1. Las llaves o “keys” son las mismas para todos los receptores, así que no importa cual marca de receptor tengas.

2. Si el autoroll deja de funcionar, deja el keycode en "on" y las demas opciones en "off" e introduce las llaves manualmente hasta que salga el próximo fix. No te asustes!

3. Si solo puedes ver los canales libres o de preview, entonces lo mas seguro es que las llaves estén mal.

4. Si el EPG (Guía de programación) no funciona, revisa que la hora, fecha y/o zona horaria en los ajustes del receptor sean los correctos.

5. Cuando cargues un bin, asegúrate de que el archivo esté desempacado (Unzipped), que estés usando el Loader adecuado y que el bin sea el correcto para el receptor.

6. Cuanto estés alineando la antena, lo mas importante es que tengas una Magnitud de Señal mayor a 60. La Magnitud de Calidad es lo que mas importa para ver imágenes. Si la Calidad es baja, entonces necesitas re-alinear la antena.

7. Cuando estés alineando una antena D*sh 500, ajusta la elevación y el azimuth para un solo satélite. Para tomar la señal del segundo satélite solo se requiere ajustar el Skew.

8. Un receptor fta NO PUEDE ser dañado por la señal del satélite. El receptor solo RECIBE y DECODIFICA la señal. El proveedor del servicio no puede dañar tu receptor de ninguna forma.

9. Un bin incorrecto SÍ puede dañar tu receptor...Por eso se cuidadoso al usar el bin adecuado. No experimentes con otros bins por frustración, o tu receptor solo servirá para recoger polvo en una esquina de tu habitación.

10. No hay un mejor receptor o mejor fabricante de fta´s. Todos los receptores hacen lo que por diseño deben hacer... Captar señales fta. Un receptor modificado o clon es tan bueno como el Grupo que le da soporte.
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