Cortesia de therepo

Aqui esta una guia para todas (features) cualidades que estan en el    CW600s Premium. 
 by Mrokarvi 
=========================== 
1.Como cambiar el estilo del  EPG ? (CON el  V1.13 Premium) 
Ahora el estilo del EPG puede ser cambiado  a nuevo o viejo estilo. el nuevo epg estilo se ve mejor pero si tu estan usando el nombre completo del canal  pero si tu estas usando el estilo viejo de epg este trabajara mejor para ti porque tiene mas espacio para mostrar el nombre completo de los canalesg. Aqui esta como puedes cambiar el estilo del EPG. 
Main Menu ->System settings-> OSD -> EPG Style -> Old o New 

======================================= 
2.Como cambiar el  ON/OFF Display Icon feature? (solo con el  V1.13 Premium)( Como se vea el icon)
======================================= 
Premium modelos  te permiten ver el Icon en EPG y tambien en la esquina derecha de la pantalla . Para que esto trabaje tu tienes que load el icon bin  a tu reciver.  Despues que tu loaded el Icon bin  file tu debes de ponerlo ON/OFF. para ver el icon en  EPG y la pantalla ve a  . 
Main Menu ->System settings-> OSD -> Display Icon -> Yes / NO 

========================== 
3.Como setup la  10/24 canales display? 
========================== 
Main Menu -> System Setting -> OSD -> ve  abajo hasta  Channel List cambia esa opcion  a 10 o 24. 
Ahora cuanta ves oprimas el boton   Ok en tu  remoto  este mostrara  10 canales  o 24 canales or 24 . 
Si tu presionas la   F1 key  El STB  sorteara todos los canales

===================== 
4Como poner el  Event Timer en  fly? 
===================== 
Con el nuevo OSD tu puedes poner event timer en algun programa que empezara mas tarde ,algunas veces en "fly" .  Anters de set un "event timer" asegurate que tu EPG esta completamente activa .Antes de  poner el event timer ve a. 
EPG ->  ve al programa que quieres sintonizar auromaticamente y press the "green" verde key en tu remoto. Una window (cuadro" aparecera para confirmar la fecha y tiempo que el programa podra empezar; Ahora solamente press OK para confirmarlo. 

======================= 
5.Como set  la  Factory Default a CW600? 
======================= 
Nuevo  OSD la locacion para esta location "feature" cualidad ha sido cambiada pero esta trabaja lo mismo  como la vieja OSD  para esto ce a. 
Main Menu -> Installation -> Factory Default 

=============== 
6.Como set up la hora "the time? 
=============== 
Main Menu -> Channels Manager -> Timer -> Time setup 

=========================== 
7.Como  Enable Patch o Disable Patch? 
=========================== 
Exit de todos los  menus, Press F1 key; el STB mostrara  'H', entonces press '000' 

=================== 
8.Como  editar las keys "Edit Patch key? 
=================== 
Despues de actualizar el  patch key, ve a  
Main Menu-->Accessories--> Key Menu 

======================== 
9.Como configurar los canales for   " SID? 
======================== 
Desde main menu->system setting->system->channel No.  estilo puede cambiar: 
Normal: Normal sort order ( Normal; Normal por orden 
SID sort: Dish order  "Por dish orden "
===================== 
10.Como buscar los canales por categoria.? 
===================== 
1) Asegurate de que la  epg esta activa-  para ha*cer esto abre la epg screen  y ve si la caja estan llenas, si no estan llenas,escoje cualquier caja que no tenga epg y espera de 15 a 20 segundos y esta se llenara . ( tu necesitas ha*cer esto una vez  al principio o nueva bajada de canales). 

2) Entonces exit y press F2 key en tu remoto. 

3) La caja de categoria se abrira,  solamente escoje la categoria que quieres ver y press OK. 

4) Despues de 2 a 3 segundos, una lista de canales aparecera   los cuales  seran todos de la misma categoria ( ejemplo deportes, porn, ( cada media hora  esta lista cambiara cuando un show termine o empieze) 

5)  Proximo al canal ahi estara el nombre del show (prograna)Si tu presionas el boton de INFO esta abrira otro cuadro con toda la informacion completa , Press  INFO  otra vez y esta desaparecera.  sola mente selecciona la clade de programas que quieres ver. 

================ 
11.Como ha*cer un  Blind scan? 
================ 
BLIND SCAN funcion  se va de esta manera 
Main Menu-> Installation -> Antenna Setting -> seleccionando el satelite 
que le vas a ha*cer el  blind scan  y press la key amarilla en el control remoto. 

========================= 
12.Como Clonar CW600s Box to Box?  STB a STB
========================= 
Desde  DigitalPlus: 
1) Conecta  el  master( el que tiene todo y   el" slave STB" al que le van a transferir con un  torcido  RS232 null modem cable (pin2 to pin3, pin3 to pin2, pin5 to pin5). 
2) Start el  master reciver y  press "POWER" key  para ponerlo en  “- - : - -“. 
3) Start el  slave reciver, en el  master reciver (STB)  tiene que verse en la pantallita  la  'H' . intermitente (blinking)
4)   usa el  password: 
111 ---- Transfer S/W 
222 ---- Transfer data 
333 ---- Transfer data, then S/W  
444 ---- . para copiar todo el bin menos el boot loader
5) Despues de poner el password indicado . El transfer empezara.  cuando termine este dira "-End". Desconecte el cable,  encienda tu reciver  ya con todos los cable. 
Nota: Con estos diferentes  password,  puedes transferir lo que quieras de STB a STB. 

===================== 
13Como  set DishPro LNBs? 
==================== 
DishPro LNB settings  se llega de este modo 
Main Menu-> Installation-> Antenna Setting-> LNB type-> OCS-DP 

=============================== 
14.Como  Set Legacy SW21/42/44/ Switch? 
=============================== 
Legacy Switches settings Se llega de este modo 
Main Manu-> Installation-> Antenna Settings-> Legacy SW 
Set el tipo de  switch  que tu tienes en tu  dish setup.  No olvides set DISCQ setting a " none"  de otro modo este no trabajara propiamente. 

=============================== 
15.Como set canal lock en ciertos canales? 
=============================== 
Canales pueden ser  locked , has esto 
Main Manu->Channels Manager->TV Channels -> Right Arrow-> Lock/unlock y ve al canal que quieres lock y press OK keys en tu remoto . 

============================= 
16Como ajustar el video en  el menu de opcion? 
============================= 
Video options se llega por pressing  “0” cuando estas viendo  normal TV. Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness and Tint puede ser ajustado 
  ..                                                                                                                 brillantes---contraste--saturacion .color opaco-claro-nitidez-y tinte
================== 
17Como  Auto TP? 
================== 
Auto Transponder Update puede ser  encendido  ON y apagado OFF  ve a : 
Main Menu ->System settings-> system-> Auto TP  puede ser ON o OFF. 

====================================== 
18.Como obtener 7 dias de EPG con un CW600s Premium? 
====================================== 
CW600s Premium te permite tener 7 dias de EPG.  Para obtener 7 dias de EPG ve a cualquier canal que tenga buena senal. EPG Se llenara y obtendra 7 dias de programacion y para obtenerla se tardara de  10-15 mins, si tu tienes mas de un echo conectado   se tardara de 15-30 minutos para obtenerla de todos los sats.. 

Algunos  TPs  abajo te daran mas facil  12 horas de  EPG: 
Dishnetwork: 
TP: 12530 
CHs : 457 o 517 
BellVU: 
TP:12268 
CHs : 212 o 615 

No en todos los lugares. 
===================================== 
19.Como cambiar la hora  de Militar a Regular? especialmente para mexico.
================================== === 
Para cambiar la hora de Militar a Regular  ve a  
Main Menu -> System Setting -> OSD -> cambia el formato de  12/24.horas 

======================================= 
20. Como buscar por un programa favorito, numero de canal y la hora ? 
======================================= 
Los Shows(programa) pueden ser buscados por la hora que empiezan , el numero de canal start time  por  pressing la " Click on "
Find key en tu remoto -> select OK ->  entonces escribe el nombre del show  y  search. (buscar)

=============================== 
21.Como apagar y encender ON/OFF Auto Roll ? 
=============================== 
Autoroll puede ser  OFF y  ON  ve a : 
Main Menu -> System Setting -> OSD -> Autoroll -> ON/OFF 

============================== 
22.Como apagar y encender  ON/OFF key update mensaje? 
============================== 
Key update mensaje puede ser  OFF o ON.  Ve a : 
Main Menu -> System Setting -> System -> Key Update Message -> ON/OFF 

======================================= 
23.Como apagar  ON/OFF Dishnet/BellXvu  el nombre completo? 
======================================= 
Para llegar a esto ve a : 
Main Menu -> System Setting -> System -> Scroll down to the next page -> ON/OFF 

============================== 
24.Como seleccionar los  packages de  Dish y Bell? 
============================== 
Echostar  y Bell ExpressVu packages  se va asi ,press  “SAT” Boton en tu reciver y escoje cualquiera.  

============================= 
25.COMO  fix NTSC/PAL  Pantalla? 
============================= 
Es muy frustrante cuando tu conectas tu reciver a la TV   y el video  no se ve bien .  Si nosotros no lo reparamos ",  algunas veces es imposible reparar esta clase de problema.  Esto pasa la mayoria de las veces cuando por error o por load la( una lista de canales)  por cambiar la fecha ,o cambiar la 'system info"  . Aqui esta una pequena guia de como  repararlo.  Pueden usar esta guia para los Premium y  regular CW600s modelos . 

Reboot Tu STB una vez; para asegurate que salistes de todos los menues 
A: Press Menu 
B: 3 veces  down Key 
C: Ok 
D: OK again 
E: 5 veces  Down key 
F: Right/Left key hasta que esta va a  NTSC . Bueno si alguien quiere modificar el lenguaje en esta escrito lo puede ha*cer, yo tengo problemas con el lenguaje tecnico del espanol, no aprendi en ese idiama el FTA.