Guia  de upgrade de Boot para 2700A/E
 ____________________________________________________________________
=INSTRUCCIONES
=================================================================

1.    Conecte el cable null modem de la PC al receptor.

2.    Abra el   [ Blacklist STB Updater Version  27.02 X-87BL.exe].

3.    Click a BIN File y abra el archivo Boot_2700A (b75) _ (07)0310.bin.

4.-   En FILE TYPE seleccione la opcion Boot File Only

4.    Encienda el receptor del sw trasero y click en Download, espere al mensaje Download Completed OK. 

5.    El display frontal mostrará ahora  b-7-5 moviéndose de izquierda a derecha si la descarga tuvo éxito.

6.-   Abra el Nuevo archivo bin compatible con el boot  b75…..
7.-   Click a BIN File y abra el archivo X87BL_070411_B75_204_api.bin 
       En FILE TYPE seleccione la opcion AppFile Only y de click en Download.
       Espere al mensaje Download Completed OK
       El display frontal mostrará ahora  b-7-5 y pronto aparecera el numero de canal. 

=NOTA(S) =====================================================================

1.   Los loaders anteriores como el  v27.01 no sirven para estos archivos.

2.   El upgrade a b75 se hace solo una vez, despues es cosa de instalar los bines.