10/31/2007 Neo X......

Esto trabaja para los reciveres que solamente tienen 4 rayitas de luces (llamado el night rider de los VS),
aunque este no corra de atras yn para adelante en la pantallita (led), Esto tambien trabaja con el 
problema de los 8888 y la mitad de la led. estos reciveres aunque originales son afectados por los 
clone kill bines..... trata esto...

1) apaga tu STB y dejalo apagado desde 5 minutos a 4 horas....
2) open loader2................................................................
3) conecta tu VS con el switch de atras apagado.....................
4) open el loader y hit transfer <PC-STB>
5)enciende el STB con el switch de atras..............
6)load tu channel lista(o consiguete una) y el ultimo PGM (bin)
y disfruta........................suerte..