Q TAL RAZA..!!
ME pase horas y horas tratando de levantar de nuevo my atmega y ya estaba bien desesperado pues solo obtenia pantalla negra, hice un resto de intentos de una y de otra manera y nada, solo veia la hora, el nombre del programa y pantalla negra. heche una leida por estos foros y me doy cuenta que tambien a otros compas les paso lo mismo con su atmega, con lo poco que conozco de INGLES pues hay me las ingenio para la traduccion, y de leer los post y la informacion del foro pues me di a la tarea de programar my tarjeta,pregunte y pregunte en el foro el porque se iba a pantalla negra y me contestaron que necesitaba cambiar a private key set, ya que charly estaba bajando ciertas numeraciones ref. a cam id, bk and num. recib. 
y de antemano les agradezco a todos estos caballeros que muy gentilmente siempre estan dispuestos a ayudarnos, a dtrh, a rain y al Sr. Linnov ADM. del foro les doy mi mas amplio reconocimiento por su paciencia y dedicacion.
ahora que tengo de nuevo la atmega trabajando la frustacion que tenia ya se me olvido y quiero compartir con ustedes esta experiencia de como es que mi atmega esta up otra vez.
utilize el programa wicked loader pero con este no tuve suerte, varios intentos y nada...pura black screen obtenia.
lei la informacion acerca de como usar el wicked clone posteado por dtrh y con ese mero fue que revivi my atmega, poniendo un private keyset.
prepare una imagen de 102 que por aqui tengo guardada en mi cpu le hice un clean code y la guarde con otro nombre y en folder donde pudiera encontrarla facilm...obtuve los datos del num de recib. ybox keys y con el cable jtag le hice los cambios a mi recib. para que estuviera casado con la imagen de rom 102.
abri el programa wicked clone y coloque un archivo pfg con autorrol y con los tiers vigentes y borre el archivo pfg que viene en la carpeta template, este archivo pfg sera necesario tenerlo tb a la mano.
click en el icono de WCU y el programita abre.en la primera linea no tocar nada, donde dice:102 image usa sk.
en la linea del numero 1: sleccione su pfg hacer click aqui y hay que buscar en la carpeta templates el archivo previamente guardado. y seleccionarlo con un doble click.
en linea 2 GET DT06 from sub eeprom, hacer click y buscar la imagen bin 102, la que tb ya sabemos donde esta guardada.seleccionarla con un doble click y se vera informacion que parace en cajon dt06....24 bytes, y ademas aparece la inf. del ird cam and boxkeys y abajo tb aparece la inf. dt08 73 bytes.
ahora en la linea 3 donde dice calculate nex keys hacer click y aparece toda la demas inf. en los cajoncitos del programa
ahora en la linea 4 build new pfg hacer click y un nuevo archivo llamado my pfg se crea en el folder principal del programa. este nuevo pfg es el que se escribe con JEEPER a la tarjeta atmega y....eso seria todo...! de esta manera es como tengo ya trabajando mi tarjeta con inf. dif. private ks y ojala y asi siga por un buen rato.....no se si se me pase algo...pero espero que este post le sea de ayuda a aquellos que como yo estamos por aqui buscando la luz en esto de la programacion..y otra vez digo gracias a todos los que han contribuido a que su servidor joejoer tenga un sano y libre entrenim.....dish.......bye...y por aqui andaremos....y ojala y no se molesten por no postear esto en sec de spanish. 

Last edited by joejoe : 08-11-2007