Lo que mostrare a continuación es un resumen a la solución del problema que todos estamos presentando con el Pansat 2500A en primer lugar quiero agradecer a todo el foro por su pronta respuesta, dado que todos estamos involucrados, damos solución a problemas para que nadie tenga problemas. Es por eso que me permití crear este documento de fácil entendimiento para que todos si algún día se les ofrece lo tomen como referencia. Para aquellos que les resulta muy cunfuso elaborar este cable lo pueden conseguir facilmente comprandolo en !!! NO LIVE LINKS !!! bajo el nombre de JTAG , cuesta alrededor de USD $13.00,
una vez que lo tengan ya en sus manos conectenlo del puerto del pinter atras en su PC al conector negro si es que su pansat dispone del mismo porque de lo contrario necesitaran soldar y entonces si van a necesitar comprar algunos de estos materiales
que a continuacion les muestro.

ELABORACIÓN DEL CABLE JTAG

Se requiere comprar este material o si ya lo tienen pues echen ojo a lo que se requiere.

Cantidad Material 
5 Resistencias de 100 Ohms 
1 * Conector plano de 20 Pins 
1 Conector macho DB25 
1 PC 
1 Pansat 2500a 
1 Cable de 20 hilos 

* Me he fijado que hay Pansats que en su interior no cuentan con un conector de 20 pins macho color negro y pues si no lo tienen en su caso es muy diferente ustedes deben soldar el cable donde se requiere pero a final de cuentas es lo mismo a excepción que si tu pansat tiene conector es mas fácil para conectar y quitar el cable JTAG , si este es el caso de que su pansat no tiene el conector negro de 20 pines en la tarjeta de video van a necesitar tambien estos materiales para hacer la soldadura como les decia.

DB25 Resistencia Pansat 
Pin# Intermedia Pin # 
2 100 ohms 9 
3 100 ohms 11 
4 100 ohms 13 
5 100 ohms 19 
13 100 ohms 15 
18 hasta el 25 * 18 

Paso 1
Con su Pansat desconectado quite la parte superior del equipo (tapa)para removerla son 3 tornillos en total lo que hay que quitar, una vez quitada la tapa usted vera que la tablilla esta dividida en dos partes A) Fuente de voltaje(color cafe claro) y B) Tarjetas de video (color verde)

Solo trabajaremos en la parte de la Tarjeta de video (color verde) 

En la tarjeta de video hay una area como se muestra en las fotos “Jtag Header &3.3 volt conection” del documento en pdf anexado en este zip muestra el conector y es este donde se requieren hacer estas conexiones.

** Ojo las conexciones del conector del Pansat son así.

1 2 
3 4 
5 6 
7 8 
9 10 
11 12 
13 14 
15 16 
17 18 
19 20 

A diferencia de que con este cable que muestro como elaborar no se requiere de ningún circuito integrado solo del material que mencione arriba.

Una vez que ya tengan el cable conectado de su PC a su pansat como les indique , a contianuacion estos son los pasos o 
instrucciones para revivir su Pansat.

Con la PC encendida y el Recibidor apagado abrir el programa lava 3200
Ir a File >> Preferentes y ahí seleccionar Parallel Port
Se habilitaran las opciones de abajo , asegurarce que esta marcada la opcion 0x378
OK ?
Encender en la parte de atrás del equipo el (switch)
Esperar 3 segundos.
Presionar el boton de power en el pansat.
En el Jtag Info presionar DETECT
aquí leera el sistema la info de tu pansat.
En IRD info seleccionar Pansat 2500 A es la ultima opcion en la parte de abajo.
AL hacer esto se llenara alguna información en algunos Campos.
Dar clic en Save Mem
Guardala en el fólder que desees con el nombre que te marca ahí no lo cambies.
dar OK
Presiona el icono de Flash Programing.
OK
En el area de Chip / Sector debe estar en FULL
presionar Erase
Presionar Yes
Clic en Program en la parte de arriba
Seleccionar el archivo.” pansat2500a- Flash 1(29LV800BTC) – Full”
Cuando pregunte el programa sobre unas direcciones da YES.
y esto harea que empieze a subir toda la info al pansat para que reviva.

Al terminar solo dar OK y listo , ya es todo , desconecta el cable JTAG de la tarjeta de video en tu pansat , a continuacion
debe empezar a parpadear la luz en el panel frontal y a continuacion se mostrara el numero de canal que tenia sintonizado
en el momento que dejo de trabajar, esto quiere decir que ya todo esta bien que revivio y ya lo puedes programar de nuevo y a ver TV.

Ahora problemas de comunicación y soluciones que he visto o que me han ayudado,

Problema PCU Peek 

En mi caso ayer se me presento esto y pues después de varias horas de que me aparecio decidi apagar el pansat y probarlo hoy en la mañana y funciono,,no se si se calentaron los pins o el equipo ya estaba muy caliente y ocacionaba falsos voltajes. Este problema se presenta creo yo cuando detecta voltaje en el pin 15 del IDR y pues por eso falla.
Solución a lo que he leido,, es que todo tiene que ver por la longitud del cable el mio es un poco largo digo como 15 centimetros,, pero creo que debe ser mas corto,, 
Otra solución es apaga el equipo y no te desesperees,, como yo,jeje,, espera a que se enfrie y luego ya puedes leer y grabar la memoria..
Una cosa importante es que en realidad si puedes leer cierta información como el jtag info pero la que esta abajo esa de IDR ahí es donde no puede leerla y por eso manda ese mensaje.

Problema Error (E01)

Bien este es problema de comunicación lo que debemos hacer es verificar la continuidad del cable con un voltímetro.
Otra cosa que puede pasar es que el pansat no esta listo para recibir la información cersiorate que el pansat funcione adecuadamente si esta Muerto!, haz el procedimiento del cable Jtag probablemente este en ceros y tienes que meterle la información te digo por que ayer lo solucione y me aparecia este mensaje,, osea tienes que hacer el procedimiento de Jtag.

Espero les ayude esta guia que he creado en 3 dias,jeeje,, pero estoy seguro que les funcioara,, esos problemas son los mas difíciles de atacar y pues ahí esta la solución a estas broncas,jejeje..

Saludos desde Cd. Juárez.