para miami.
1conecta todo y  encuiende el reciver,
usa LTP y  asegurate que este este configurado en tu PC.

2  run wall programa  y click en "refresh item" ignora el wrond ID warning '

3 deja el programa wall running y ahora estar el JKEYS progrma
este reconocera algo o no reconocera nada.
si dice desconocido devise, puede ser que sea el cable.
asegurate de que  tu reciver esta seleccionada en el lado izquierdo.

4click en el Flash Programming, esta abajo y al lado derecho, una nueva window 
aparecera, reciviras una warning scrreen ( ignorala) la cual tu click para pasarla y 
entonces tu veras una imagen parecida, pero esta tendra arriba del lado
derecho 3 botones: ERASE,
READ y PROGRAM.

5 En el lado izquierdo ,otra vez asegurate que JKEYS esta correctamente reconociendo
tu chip, los numeros tendran que ser iguales que con los # del chip de tu reciver, ahora
click en el ERASE boton, esteo limpiara tu reciver...

6Una vez que tengas exito en limpiar el chip, click en el boton de PROGRAMA
y especifica el el pansat3500 bin file, este file puede ser de 2 o 1 mb ya desempaquetado,
ahora deja que la pc haga su trabajo, veras una window igual que cuando  downloading
mas o menos de 2 a 3 minutos,

7 una vez que la firmware fue escrita con exito a el flash chip, cierra la open window de JKEYS
que estas usando

8Cierra wall programa y apaga el reciver etc, si todo sale bien
cuando enciendas tu reciver veras b-70..